Średni pobór prądu [uA]:

* Wysyłanie (300 ms): 63510,15
* Przed wysyłaniem (1900 s): 1832,12
* Bezczynność: 53,43

Przy założeniu, że brama otwiera się 25 s (esp zostanie aktywowany 13 razy, przed każdym wysłaniem jest 1832 uA przez 1,9 s) i 2 razy dziennie się otwiera i 2 razy się zamyka:

mAh = I \* t =